B u d o w a :	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GĘBICACH
	O b i e k t :	ŚWIETLICA WIEJSKA
	A d r e s :	GĘBICE 42,  63-830 PĘPOWO
	Opis robót :	ROBOTY REMONTOWE I RTENOWACYJNE
	Data : 2006-08-07	 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jednostka
	Opis pozycji	miary
	 
	S T A N : 	I.  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE . kod 454530007
	 
	ELEMENT : 	A.  Roboty dekarskie

	Poz. 1.		KNR  401-0535-04-00	 38,000	m
		Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku

	Poz. 2.		KNR  401-0535-06-00	 15,000	m
		Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku

	Poz. 3.		KNR  015-0528-04-00	 38,000	m
		Rynny dachowe półokrągłe z PCV, o średnicy: 15,0 cm

	Poz. 4.		KNR  015-0529-03-00	 15,000	m
		Rury spustowe z PCV, o średnicy: 10,0 i 11,0 cm

	ELEMENT : 	B.  Elewacja

	Poz. 5.		KSNR  003-0601-01-00	 14,000	m2
		Ręczne odbicie tynków, bez względu na rodzaj podłoża, przy tynkach z zaprawy wapiennej lub
		cementowo-wapiennej na ścianach

	Poz. 6.		KNR  401-0703-03-00  	 1,700	m
		Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki, oraz w miejscu pęknięć ścian
		(stalowe, prefabrakowane)

	Poz. 7.		KNR  401-0704-03-00  	 0,425	m2
		Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki ciętociągnionej, umocowanej na ścianach i stropach

	Poz. 8.		KSNR  003-0305-01-00	 0,180	m3
		Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

	Poz. 9.		KNR  401-0726-02-10	 19,500	m2
		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych, kategorii III, na ścianach z gazobetonów, oraz cegły przy użyciu
		wapna such.

	ELEMENT : 	C.  Stolarka z oszkleniem

	Poz. 10.		KNR  401-0354-03-00	 2,000	szt
		Wykucie z muru ościeżnic okien drewnianych o powierzchni: do 1 m2 /

	Poz. 11.		KNR  401-0354-05-00	 24,877	m2
		Wykucie z muru okien drewnianych i drzwi o powierzchni: ponad 2 m2

	Poz. 12.		PKZ  004-0005-65-00  PKZ	 9,500	m
		Ręczne wykucie z muru podokienników lastrykowych

	Opis robót :	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE
	Stan :	I.  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE . kod 454530007
	Element :	C.  Stolarka z oszkleniem
	Data : 2006-08-07	 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jednostka
	Opis pozycji	miary

	 
	 
	Poz. 13.		KNKRB  003-0306-01-20  	 1,937	m2
		Wykucie z muru z cegły krat na zaprawie: cementowo-wapiennej

	Poz. 14.		KNR  019-1023-06-00  IGM	 1,120	m2
		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z obróbką obsadzenia, o
		powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2

	Poz. 15.		KNR  019-1023-11-00  IGM	 11,968	m2
		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych i czterodzielnych z PCV, z obróbką
		obsadzenia, o powierzchni: ponad 2,5 m2 /

	Poz. 16.		KSNR  002-0301-09-00	 9,500	m
		Osadzenie podokienników z PCV szer.  ponad 25 cm.

	Poz. 17.		KNR  401-0535-08-00	 2,400	m2
		Rozebranie obróbek blacharskich parapetów,  z blachy: nie nadającej się do użytku

	Poz. 18.		KNR  202-0514-02-00  	 1,700	m2
		Parapety zewnetrzne z blachy lakierowanej

	Poz. 19.		KNR  202-0121-06-11	 3,200	m2
		Zamurowanie otworów po oknach pustakami  szklanymi termoizolacyjnymi z pustką powietrzną.

	Poz. 20.		KNNR  003-0702-06-00  MRRiB	 3,300	m2
		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2 skrzydłowych /piwnica/

	Poz. 21.		KSNR  002-1003-03-00	 6,000	szt
		Ościeżnice stalowe do drzwi, malowane dwukrotnie farbą olejną na budowie - typ ościeżnic 90

	Poz. 22.		KSNR  002-1002-01-00	 10,800	m2
		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, z uzupełnieniem na budowie malowania farbą
		olejną.

	ELEMENT : 	D.  Ścianki działowe

	Poz. 23.		KNR  202-2003-02-00	 14,000	m2
		Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
		obustronnym: jednowarstwowo 100-01

	ELEMENT : 	E.  Tynki i okładziny wewnętrzne

	Poz. 24.		KNR  401-0706-01-10	 11,000	szt
		Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III na ścianach, w miejscach po przebiciach zamurowanych cegłami lub
		zabetonowanych, przy pow.otynkowania do 0,1 m2 - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej, przy użyciu
	wapna such. 

	Poz. 25.		KNR  401-0707-01-00	 2,000	szt
		Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III, we wnękach na liczniki, o powierzchni 0,5 m2 i

	Opis robót :	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE
	Stan :	I.  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE . kod 454530007
	Element :	E.  Tynki i okładziny wewnętrzne
	Data : 2006-08-07	 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jednostka
	Opis pozycji	miary

		głębokości 0,4 m, przy użyciu ciasta wapiennego

	Poz. 26.		KNR  401-0708-01-10	 23,400	m
		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł
		lub betonu, o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszonego

	Poz. 27.		KNR  401-0708-02-10	 1,500	m
		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z cegieł
		lub betonu, o szerokości: ponad 15,0 do 25,0 cm, przy użyciu wapna such.

	Poz. 28.		KNR  401-0705-07-10	 12,000	m
		Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi w
		ścianach - pasy o szerokości : do 10,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszonego

	Poz. 29.		KNR  401-0711-05-00	 7,600	m2
		Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z
		cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0
	m2 

	Poz. 30.		KNR  012-0829-01-00	 42,280	m2
		Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami na klej

	Poz. 31.		KNR  012-0829-06-00	 42,280	m2
		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 25x20 cm - metodą zwykłą

	ELEMENT : 	F.  Konstrukcja nadziemia

	Poz. 32.		KSNR  003-0303-01-00	 0,100	m3
		Przebicia wykonane ręcznie w ścianach z cegły  i stropach na zaprawie cementowo-wapiennej

	Poz. 33.		PKZ  004-0002-86-00  PKZ	 11,000	szt
		Zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłą budowlaną na zaprawie cementowo-wapiennej w
		stropach ceramicznych bez wzgl.na grubość

	Poz. 34.		PKZ  004-0004-75-00  PKZ	 12,400	m
		Wykucie strzępi w przekroju ścian na głębokość 7 cm w co trzeciej warstwie w murach z cegły budowlanej na
		zaprawie

	Poz. 35.		KNR  401-0304-02-00	 1,894	m3
		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie
		cementowowapiennej,przy użyciu wapna suchogaszonego

	ELEMENT : 	G.  Podłoża, posadzki, podłogi

	Poz. 36.		KSNR  003-0801-07-00	 12,189	m2
		Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych.

	Poz. 37.		KSNR  003-0801-05-00	 12,189	m2
		Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów

	Opis robót :	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE
	Stan :	I.  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE . kod 454530007
	Element :	G.  Podłoża, posadzki, podłogi
	Data : 2006-08-07	 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jednostka
	Opis pozycji	miary

	 
	 
	Poz. 38.		KSNR  003-0801-03-00	 1,200	m2
		Zerwanie części podkładów cementowych

	Poz. 39.		KNR  202-1101-01-02	 0,120	m3
		Uzupełnienie podkładów na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z
		betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10

	Poz. 40.		KNR  202-1102-01-00	 12,197	m2
		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubości 20 mm, zatarte: na ostro

	Poz. 41.		KNR  202-1102-03-00	 12,197	m2
		Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm

	Poz. 42.		KNR  012-1118-08-00	 12,000	m2
		Posadzki z płytek, z kamieni sztucznych układanych na klej, o wymiarze płytek: 30x30 cm - układane metodą
		zwykłą

	ELEMENT : 	H.  Elementy ślusarsko-kowalskie

	Poz. 43.		KNNR  002-1603-02-00  MRRiB	 0,050	100 m
		Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 2,4 m, obsadzonych w gniazdach cokołów, przy
		wysokości siatki: 1,0-1,5 m /słupki stal.z kształt.walcowanych/

	Poz. 44.		KNNR  002-1602-02-00  MRRiB	 0,010	100 m
		Furtka z siatki w ramie stalowej, przy wysokości elementów: 1,5 m /słupek stal.z kształt.walcowanych/

	ELEMENT : 	I.  Różne pozostałe

	Poz. 45.		PKZ  004-0005-62-00  PKZ	 1,000	szt
		Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni ponad 1 do 2 m2

	Poz. 46.		PKZ  004-0005-62-00  PKZ	 1,000	szt
		Ręczne wykucie z muru krat o powierzchni ponad 1 do 2 m2

	Poz. 47.		Analiza własna	 2,000	kpl
		Kratki wentylacyjne łazienkowe z wywieewem na zewnętrz budynku.

	Poz. 48.		KNR  401-0104-02-00	 0,700	m3
		Wykopy o głębokości do 1,5 m wewnątrz budynku, zasypaniem

	Poz. 49.		KNR  401-0106-04-00	 3,000	m3
		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru

	Poz. 50.		KSNR  001-0306-02-00	 2,884	m3
		Wykopy liniowe wykonywane ręcznie, o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m grunt kat.III

	Poz. 51.		KSNR  001-0309-01-00	 3,084	m3
		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami warstwami o grubości 20 cm, z przerzutem na odległość do 3 m

	Opis robót :	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE
	Stan :	I.  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE . kod 454530007
	Element :	I.  Różne pozostałe
	Data : 2006-08-07	 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jednostka
	Opis pozycji	miary

		grunt kat.I-III, z zagęszczeniem ręcznym

	Poz. 52.		KSNR  001-0202-04-00	 2,200	m3
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku na
		odległość do 1 km, w gruncie kategorii III,    samochody samowyładowcze do 5 t

	Poz. 53.		KSNR  001-0204-02-00	 3,000	m3
		Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie
		urobku po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi do 5 t,  grunt kat.III-IV

	Poz. 54.		KNR  404-1103-02-00	 3,000	m3
		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy załadunku i wyładunku
		mechanicznym

	Poz. 55.		KNR  401-0108-18-00	 3,000	m3
		Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem

	ELEMENT : 	J.  Instalacje wodno-kanalizacyjne

	Poz. 56.		KSNR  004-0205-04-00	 17,200	m
		Rurociągi kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową, na ścianach budynków, przy śrendnicy rur
		110 mm

	Poz. 57.		KSNR  004-0205-03-00	 19,000	m
		Rurociągi kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową, na ścianach budynków, przy śrendnicy rur 75
		mm

	Poz. 58.		KSNR  004-0205-02-00	 6,600	m
		Rurociągi kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową, na ścianach budynków, przy średnicy rur 50
		mm

	Poz. 59.		KNR  215-0212-04-00  Wacetob	 1,000	szt
		Rury wywiewne z PCV , o średnicy: 50 mm

	Poz. 60.		Analiza własna	 1,000	szt.
		Pompa do ścieków SANIPLAST montowana w piwnicy do urządzenoa DN 50 mm

	Poz. 61.		KSNR  004-0208-06-00	 2,000	szt
		Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową, przy średnicy 110 mm

	Poz. 62.		KSNR  004-0214-02-00	 2,000	kpl
		Montaż ustępu z płuczką typu "kompakt" wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego.

	Poz. 63.		KSNR  004-0214-05-00	 1,000	kpl
		Montaż pisuaru pojedyńczego, wraz z wykonaniem podejścia dopływowego i odpływowego oraz zaworem
		spłukującym

	Poz. 64.		PKZ  018-0101-38-00  PKZ	 1,000	kpl
		Montaż bojlerów elektrycznych ciepłej wody, o pojemności: do  50 l

	Poz. 65.		KSNR  008-0123-07-00	 1,000	szt
		Demontaż wodomierza skrzydełkowego

	Opis robót :	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE
	Stan :	I.  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE . kod 454530007
	Element :	J.  Instalacje wodno-kanalizacyjne
	Data : 2006-08-07	 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jednostka
	Opis pozycji	miary

	 
	 
	Poz. 66.		KSNR  004-0112-01-20	 1,000	szt
		Montaż uprzednio zdemontowanego wodomierza skrzydełkowego wraz z zaworami  i wykonaniem
		podejścia dopływowego z rur i łączników, przy średnicy nominalnej: 20 mm

	Poz. 67.		Analiza własna	 1,000	szt.
		Skrzynka na wodomierz montowana w ścianie

	Poz. 68.		KNR  215-0113-03-00  Wacetob	 5,000	m
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w
		budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 15 mm

	Poz. 69.		KNR  215-0113-04-00  Wacetob	 32,000	m
		Rurociągi wodociągowe z rur miedzianych o połączeniach lutowanych, mocowane na ścianach w
		budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur: 18 mm

	Poz. 70.		KNR  215-0126-01-10  Wacetob	 38,000	m
		Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych, przy średnicy rurociągu: do 65
		mm - rurociągi z rur miedzianych

	Poz. 71.		KSNR  004-0107-02-00	 4,000	szt
		Zawory przelotowe, żeliwne, ocynkowane o średnicy nominalnej: 20 mm

	Poz. 72.		KSNR  004-0107-01-10	 3,000	szt
		Zawory zwrotne z żeliwa ciągliwego, ocynkowane o średnicy nominalnej: 15 mm

	ELEMENT : 	K.  Instalacje elektryczne

	Poz. 73.		KSNR  009-0102-04-00	 1,000	kpl
		Demontaż złączy napowietrznych

	Poz. 74.		KSNR  009-0501-06-00	 1,000	szt
		Demontaż opraw oświetleniowych  na słupie

	Poz. 75.		KSNR  009-0201-06-00	 1,000	szt
		Demontaż prefabrykowanych elektrycznych tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0,5 m2

	Poz. 76.		KSNR  009-0308-05-00	 20,000	m
		Demontaż linii zasilających na budynku

	Poz. 77.		Analiza własna	 1,000	kpl.
		Zestaw mocujący do przewodu ASXN za montażem

	Poz. 78.		Analiza własna	 1,000	kpl
		Wyłącznik P.poż SM IP 55 + LENGRAND FR 303 63 A z montażem

	Poz. 79.		Analiza własna	 1,000	kpl.
		Rozdzielnia ZK-2 /prod. SYPNIEWSKI) OPS-4b +podstawy PBK 00 - 2 szt z montażem

	Poz. 80.		Analiza własna	 22,000	m
		Przewód lini napowietrznej ASXN 4x 25 mm2 z montażem

	Opis robót :	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE
	Stan :	I.  ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE . kod 454530007
	Element :	K.  Instalacje elektryczne
	Data : 2006-08-07	 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji	Ilość	Jednostka
	Opis pozycji	miary

	 
	 
	Poz. 81.		Analiza własna	 1,000	szt
		Lampa zewnętrzna na słupie OUSe 150 z montażem

	Poz. 82.		Analiza własna	 1,000	szt
		Wyłącznik zmierzchowy z montażem

	Poz. 83.		Analiza własna	 9,000	m
		Rura AROT z montżem

	Poz. 84.		Analiza własna	 28,000	m
		Przewód zasilajacy do lampy zewnetrznej 1 x 4 mm2 z montazem

	Poz. 85.		Analiza własna	 12,000	m
		Przewód  YDY 5 x10 mm2 montowany na ścianie

	Poz. 86.		Analiza własna	 1,000	szt
		Rozdzielnia RG-1  typ RW -4  z montażem

	Poz. 87.		Analiza własna	 10,000	szt
		Wyłączniki nadmiarowe typ S 1 fazowe z montażem

	Poz. 88.		Analiza własna	 2,000	szt
		Jw. lecz 3 fazowe

	Poz. 89.		Analiza własna	 1,000	szt.
		Puszka hermetyczna IP-55 z montazem na scianie

	Poz. 90.		Analiza własna	 6,000	szt
		Wkładki przemysłowe z montażem

	Poz. 91.		Analiza własna	 1,000	kpl.
		Wykonanie uziemienia rozdzielni  - materiał  + robocizna

	Poz. 92.		Analiza własna	 1,000	kpl
		Pomiary - badanie instalacji elektrycznej
	 
	--- Koniec wydruku przedmiaru ---